



Prac 2A




Step 1:











Step 2:






















Step 3:  













Step 4:







Step 5:

R2>en

R2#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

R2(config)#router ospf 1

R2(config-router)#default-information originate

